Závazná struktura odborného posudku k likvidaci vrtu 
Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, který vypracuje osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie dle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění. Součástí odborného posudku je zjednodušená projektová dokumentace vypracovaná přiměřeně dle požadavků § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., včetně položkového rozpočtu jednoznačně definující navržená opatření a aktivity, a to v takovém stupni přípravy, který umožní potřebné posouzení navrhovaného opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace musí být oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření. Odborný posudek musí být vypracován dle následující osnovy:
a)	Název úkolu,
b)	Identifikace žadatele / zadavatele,
c)	Identifikace zpracovatele posudku, držitele osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie,
d)	Cíl likvidačních prací,
e)	Místopisné určení polohy vrtu (katastrální území, okres, kraj) a stručný přehled geologických a hydrogeologických poměrů příp. výsledků rešeršních prací,
f)	Popis a identifikace vrtu včetně přesného určení polohy vrtu, stáří, původního účelu a investora vrtu, popisu současného stavu vrtu (naměřená hloubka, průměr vrtu, stav zhlaví, přetok z vrtu apod.), 
g)	Zdůvodnění nepotřebnosti vrtu a překážek jeho dalšího využití,
h)	Posouzení stávajícího či potenciálního nebezpečí vrtu pro ohrožení životního prostředí či obyvatel, v případě výskytu více vrtů v oblasti prioritizace postupu řešení,
i)	Předpokládaný způsob likvidace vrtu včetně specifikace předpokládaných technických prací a časový harmonogram prací,
j)	Možné střety se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy,
k)	Předpokládaný rozpočet prací,
l)	Textové a grafické přílohy, obsahující mj. popis a grafickou dokumentaci vrtu, zakreslení vrtu v katastrální mapě a v přehledné mapě vhodného měřítka, fotografickou dokumentaci vrtu apod.